**28.02.1994 ESN 5030**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер детали | Номер детали | Количество | Описание | Размеры |
| 5 | 04343290400 | 2 | Болт | M16x70-KL100 |
| 6 | 01230010604 | 2 | Втулка | 042/38,148x44,9 |
| 6.1 | 01094003400 | 2 | Проставочная деталь | 46,7/38,6x1,5 |
| 7 | 04315004800 | 2 | Кольцо | 038x5 |
| 8 | 04201001101 | 2 | Пресс-масленка | 35L/AM10x1 |
| 010 | 03268003400 | 2 | Подшипник тормозного вала в сборе | Pos.11-18 |
| 11 | 01350200104 | 4 | Хомут |   |
| 12 | 03230100204 | 2 | Втулка |   |
| 12.1 | 04201000100 | 2 | Пресс-масленка | 16L/AM8x1 |
| 13 | 04315000101 | 8 | Кольцо | 037,77x2,62 |
| 14 | 03341102200 | 10 | Комплект болтов | M8x30 |
| 15 | 04343102288 | 10 | Болт | M8x30 |
| 16 | 04141000100 | 10 | Пружинное кольцо | А8 |
| 17 | 04342001380 | 10 | Гайка | М8 |
| 18 | 04131000800 | 4 | Гофрированный пыльник | 060/36,6x17 |
| 18.3 | 04187000900 | 2 | Заглушка контрольного отверстия износа тормозных накладок |   |
| 19 | 01095206800 | 2 | Проставочная втулка |   |
| 21 | 01368002603 | 2 | Упорный диск | 120/69,9x30 |
| 22 | 01011000700 | 2 | Гайка оси | M42x3/40H/SW65 |
| 23 | 04353001300 | 2 | Шплинт | 8x55 |
| 27 | 02307200201 | 2 | Ступица колеса | Pos. 28 - 6L |
| 28 | 01198000600 | 12 | Шпонка | 06x19,5 |
| 29 | 01064003601 | 2 | Тормозной барабан | 198Н/300/6-21 ТК205 |
| 30 | 03302102101 | 12 | Комплект болтов | M18x1,5x18h SW24 |
| 31 | 01303102110 | 12 | Колёсные болты | М18х1,5/М20х1,5х88 |
| 32 | 04342000810 | 12 | Гайка | М20х1,5 |
| 33 | 04141100500 | 12 | Пружинная шайба | С18,5 |
| 34 | 04247000680 | 12 | Гайка шпильки колеса | В18х1,5 |
| 35 | 04200001500 | 2 | Конический роликовый подшипник | 30312А 60/130x33,5 |
| 36 | 04200001200 | 2 | Конический роликовый подшипник | 30309А 45/100x27,25 |
| 37 | 04373000300 | 2 | Сальник | 0120x140x13 В2 |
| 40 | 01304000702 | 2 | Крышка ступицы | M105X3/54H/SW87 |
| 049 | 03434363601 | 1 | Рем/комплект подшипников тормозного вала |   |
| 60 | 03213002301 | 4 | Опорный палец в сборе |   |
| 61 | 01214002301 | 4 | Опорный палец | 031,73x75,5 |
| 62 | 01331001300 | 8 | Шайба | 044,5/32,5x1,5 |
| 63 | 04348100400 | 8 | Стопорное кольцо | 32x1,5 |
| 64 | 03055007400 | 4 | Комплект тормозных колодок с накладками | Pos. 65, 71-73 |
| 65 | 03054007400 | 4 | Комплект тормозных колодок без накладок | Pos. 66-68, 74 |
| 66 | 01265000700 | 4 | Ролик тормозной колодки | 031,7x55,8 |
| 67 | 01345000600 | 8 | Стопорная шайба | 1,75x28x50,1 |
| 68 | 03341101500 | 8 | Комплект болтов |   |
| 69 | 04343101588 | 8 | Болт | М8х20 |
| 70 | 04342001380 | 10 | Гайка | М8 |
| 070 | 03057313300 | 1 | Комплект тормозных накладок | SN300x150 |
| 71 |   | 4 | Тормозные накладки | SN/SNK300x150 |
| 72 |   | 4 | Тормозные накладки |   |
| 73 | 03267000664 | 1 | Заклёпка в сборе | В8х18 |
| 74 | 01395101300 | 4 | Палец пружины тормозных колодок | 012 Н11х64 |
| 75 | 01447003300 | 2 | Натяжная пружина | 029,0x5x168 |
| 081 |   | 1 | Тормозной вал в сборе (левый) |   |
| 082 |   | 1 | Тормозной вал в сборе (правый) |   |
| 083 | 03317000400 | 2 | Комплект инструментов для тормозного вала |   |
| 84 |   | 2 | Стопорное кольцо | 38x1,78 |
| 85 |   | 2 | Шайба | 060/38,2x1,75 |
| 86 |   | 2 | Дисковая пружина | 057/39x1,75 |
| 87 |   | 12 | Шайба | 051/38,8x1,5 |
| 88 |   | 2 | Стопорное кольцо | 37x1,75 |
| 89 | 02175020600 | 2 | Тормозной рычаг |   |
| 089 | 03434350101 | 1 | Автоматический тормозной рычаг в сборе | S-ABA |
| 89.1 | 04175032200 | 2 | Автоматический тормозной рычаг | S-ABA - V=0/20o -R105/127/140 |
| 89.2 | 04018006401 | 1 | Упор тормозного рычага правый |   |
| 89.3 | 04018006301 | 1 | Упор тормозного рычага левый |   |
| 90 | 01447003600 | 2 | Натяжная пружина | 022,5x2,5x185 |
| 091 | 03005005300 | 2 | Грязезащитный щиток в сборе | Pos. 92-94, 96-99 |
| 92 |   | 2 | Грязезащитный щитоклевый |   |
| 93 |   | 2 | Грязезащитный щиток правый |   |
| 95 |   | 4 | Защитная крышка |   |
| 96 | 04375200388 | 8 | Болт | М8х18 |
| 98 |   | 4 | Защитная крышка |   |